INDICAÇÃO Nº 16.317/2008

Indica aos Ilustríssimos Senhores Dirigentes da Car e Cerb a inserirem nas programações dos respectivos órgãos, a construção de poços amazonas.

			Todas as vezes que me deparo com alguma experiência exitosa no minimizar os efeitos da seca, procuro levá-la  adiante. Agora, sem fugir à regra e por meio da mesma forma propositiva,  INDICO  ao Dr. César Lisboa e Dr. Cícero Monteiro, presidentes da Car e Cerb, respectivamente, no sentido de fazerem inserir nas programações dos importantes órgãos que dirigem, os denominados POÇOS AMAZONAS, popularmente cacimbões, apropriados para baixadas.
			Trata-se de um simples equipamento com finalidade hídrica, obtido com a abertura de um poço com diâmetro a partir de 1,20 mt., o bastante ao comportar um homem em trabalho braçal, estrategicamente locado em área de um vale ou mesmo em leito  seco de um riacho ou rio temporário, até atingir a camada de águas subterrâneas, geralmente no derredor de 5 mts, com duas modalidades de revestimentos utilizáveis: uma com manilha; outra com paredes circulares em alvenaria.
A primeira é feita da seguinte forma: 1- Coloca-se a manilha sobre o local escolhido para a abertura, que é iniciada. 2 - À proporção que a escavação for aprofundando, a manilha acompanha a sua verticalidade, até atingir o limite superficial do solo. 3 - Encaixa-se a segunda manilha sobre a primeira, isto de forma sucessiva, até o limite desejado, no caso a obtenção da água. 3 - Finda a primeira etapa, com o poço simultaneamente revestido, restam dois acabamentos: a) em sendo o poço cavado fora de um leito fluvial, basta fechá-lo com um lage adredemente fabricada, deixando a abertura destinada à passagem da tubulação a ser implantada, para a sucção e distribuição da água, feita por meio de pequeno motor tocado a combustível ou bomba elétrica; b) em sendo no leito fluvial, encaixam-se tantas manilhas quantas necessárias ao superar o nível de grande cheia, isto do amplo conhecimento dos ribeirinhos, evitando-se obstrução ou poluição.
			A segunda modalidade consiste em cavar-se o poço e ao final revestí-lo com construção em alvenaria, para daí seguir os mesmos procedimentos previstos nas alíneas a e b, do ítem 3.
			Via de regra, cada poço tem uma vazão  entre dois a cinco mil litros/hora, com qualidade de água previamente conhecida no que tange à salinidade, e muito raramente é seco. A mão de obra para a construção é local, exceto para a instalação do motor ou bomba elétrica, para o que as prefeituras dispõem, enquanto a manutenção independe de técnico especializado.
Com esta estrutura tão simples e de baixo custo , acredito que a sede de muita gente e  animais puderá ser mitigada; alguma pequena produção será viabilizada, até porque o mecanismo é de fácil aprendizado e execução, bastando que particulares desenvolvam outros, por meio de investimentos próprios ou com fartos recursos do PRONAF; alguns sofrimentos quando nada atenuados e evitadas algumas migrações para os centros urbanos, cada dia mais desumanos, tão crescente a violência.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2008.

Deputado GILBERTO BRITO