INDICAÇÃO Nº 17.410/2009

Indica ao Excelentíssimo Senhor Jaques Wagner, Digníssimo Governador do Estado, criar estímulo aos municípios para murarem campos de futebol com blocos de solo e cimento. 

Ao longo do ano de 2007 apresentei uma Indicação sob o número 15.361/2007, tendo como objeto sugerir às diversas superintendências da Caixa Econômica, no estado, no sentido de que nas construções de unidades habitacionais financiadas fossem utilizados blocos à base de solo cimento, visando não só a redução de custos, como a preservação ambiental e, para tanto, argumentei: 
"Inicialmente nos Estados Unidos no ano de 1915, entre nós surgiu em l945, em Santarém, Pará, na construção de uma casa de bombas com área de 42 mts², destinada ao abastecimento das obras de construção do aeroporto local e, três anos após, na construção de moradias em Vale Florido, na histórica, imperial, e bela Petrópolis. Em 1953, do mesmo modo, o Hospital dos Tuberculosos, em Manaus, com 10.800 mts.², que permanece firme, ereto, sem trincas". 
"Confecção- A receita é simples: mistura-se solo, um pouco de água e cimento na proporção de 5 a 10%, a depender da qualidade e tipo de solo, e leva-se a massa a uma prensa móvel. Retirado, o bloco passa por sete dias de cura, protegido do sol, ficando pronto para o uso, que é feito encaixando-se um ao outro, como no estilo Lego".  
"Bem verdade, o tipo de solo deve ser analisado de forma simplificada, por um operário do ramo da construção civil, que levará em conta alguns fatores, como a coloração, pois impróprios os escuros e desprovidos de certa porcentagem de areia". 
"A título de vantagens, a metodologia traz: 1- Preservação do meio ambiente, desde quando não se utiliza a queima de madeira para assar os blocos, como nos tradicionais de argila, onde para obtenção de um milheiro, queima-se 1 mt.³ de madeira, equivalente a seis árvores de médio porte; 2 - Evita-se o gasto com o transporte da madeira no trajeto floresta/cerâmica, enquanto o de solo-cimento é fabricado in loco; 3- Não se utiliza argamassa para o reajuntamento das peças, por serem encaixadas; 4- É sensível a redução da mão de obra, desde quando para a construção de uma casa de 50 mts² , no método tradicional, leva-se 60 dias, enquanto no que é objeto do tema, leva-se 40; 5- O local da obra permanece muito mais limpo, gerando menos entulho, e o bloco que venha a quebrar pode ser triturado e novamente reaproveitado, diferentemente do tradicional; 6- Possibilita a edificação de obras com qualidades estruturais, fácil colocação de tubulações para redes hidráulica, de telefonia e energia, pois vazados ao centro, dispensável quebrar-se parede". 
"Ante tais ponderações, todas elas fundadas em pesquisas junto a organismos próprios, inclusive o CEPED, comprovando a economicidade sem prejuízo de qualidade do objeto fim, sem contar a grande contribuição ambiental", INDICO ao Excelentíssimo Senhor Jaques Wagner, Digníssimo Governador do Estado a criar um incentivo no sentido de que aos municípios desprovidos de um campo de futebol murado, seja fomentado a destinação de recursos visando a implantação do gramado do campo, conquanto que a prefeitura municipal construa o muro com blocos à base de solo cimento. 
Em tal acontecendo, a juventude de cada município ficará plenamente satisfeita; o estado e o município trabalharão em parceria econômica e a população local passará a conhecer uma técnica nova e contributiva à preservação ambiental.

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2009

Deputado Gilberto Brito